**FORMULARZ PRZEDMIOTOWY do części I**

**Dostawa koncentratora próżniowego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Element konfiguracji** | **Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)** | **Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)** |
| **Zastosowanie** | **Do namnażania i oczyszczania bakteriofagów** |
| **Koncentrator próżniowy**  | należy podać:producent…………………………….…………………….…..model……………………………………………….…….……… |
| **Wymagane minimalne parametry techniczne** |  |
| 1. Prędkość obrotowa nie gorsza niż 1400 rpm
 | Spełnia / nie spełnia\* |
| 1. Poziom hałasu <50 dB(A)
 | Spełnia / nie spełnia\* |
| 1. Komora odporna chemicznie, wykonana ze stali nierdzewnej
 | Spełnia / nie spełnia\* |
| 1. Zakres temperatury pracy od +30°C do min. 60°C
 | Spełnia / nie spełnia\* |
| 1. Odporna chemicznie membranowa pompa próżniowa z końcowa próżnią max 20mbar
 | Spełnia / nie spełnia\* |
| 1. Sygnalizacja faz pracy na wyświetlaczu wskazująca co najmniej zadaną temperaturze oraz czas i tryb pracy
 | Spełnia / nie spełnia\* |
| 1. W wyposażeniu wirniki kątowe umożliwiające wirowanie probówek , co najmniej 48x1,5/2,0ml; co najmniej 6x15ml oraz co najmniej 6x50ml
 | Spełnia / nie spełnia\* |
| 1. Automatyczna blokada pokrywy podczas wirowania
 | Spełnia / nie spełnia\* |
| 1. Możliwość awaryjnego otwierania pokrywy przy braku zasilania
 | Spełnia / nie spełnia\* |

*Formularz przedmiotowy ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.*