**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Inkubator z chłodzeniem z technologią kompresorową do namnażania i oczyszczania bakteriofagów**

**Wymagane minimalne parametry techniczne:**

|  |
| --- |
|  |
| 1. Zakres temperatury od min. -5 do min. +100°C |
| 1. Pojemność min. 50 litrów |
| 1. Czas nagrzewania do temperatury min. 35°C max. 5 minut |
| 1. Regulowana prędkość obrotowa wentylatora |
| 1. Szklane drzwi wewnętrzne |
| 1. Musi zapewniać możliwość wyświetlania temperatury na wyświetlaczu urządzenia 2. Możliwość piętrowego ustawiania |
| 1. Ogrzewanie musi zapewniać jednorodny rozkład temperatury we wnętrzu komory |
| 1. Zabezpieczenie antypoślizgowe nóżek |