**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Suchy blok grzewczy do namnażania i oczyszczania bakteriofagów**

**Wymagane minimalne parametry techniczne:**

|  |
| --- |
|  |
| 1. Liczba bloków – min 2. |
| 1. Możliwość sterowania za pomocą klawiatury membranowej lub ekranu dotykowego |
| 1. Zakres temp. 5°C powyżej temp. otoczenia do min. 120°C |
| 1. Wbudowany czujnik temperatury bloku |
| 1. System kontroli temperatury z wyświetlaczem czasu lub temperatury pracy |
| 1. Wbudowany zegar z alarmem zapewniający monitorowanie czasu pracy. |
| 1. Obudowa malowana proszkowo. |
| 1. W wyposażeniu: 2. Mieszany blok o pojemności 30x0,5 ml i 20x0,2 ml 3. Blok o pojemności 15x15 ml typu Conical 4. Blok o pojemności 28x1,5 ml 5. Blok o pojemności 4x50 ml typu Conical |