**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Mieszadło magnetyczne do namnażania i oczyszczania bakteriofagów**

**Wymagane minimalne parametry techniczne:**

|  |
| --- |
|  |
| 1. Min. 5 stanowisk |
| 1. Prędkość mieszania od min 80 do min. 200 obr/min. |
| 1. Objętość mieszania min. 2500 ml na jedno stanowisko |
| 1. Obudowa musi być wykonana ze stali nierdzewnej |
| 1. Napęd indukcyjny |
| 1. Sterowanie mikroprocesorowe |
| 1. Możliwość pracy w środowisku o temperaturze min. 4oC (obligatoryjnie) |
| 1. W wyposażeniu okrągłe mieszadełka 24xL90 mm – 6 szt. |