**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Inkubator z chłodzeniem z technologią kompresorową do namnażania i oczyszczania bakteriofagów**

**Wymagane minimalne parametry techniczne:**

|  |
| --- |
|  |
| 1. Zakres temperatury od min. -5 do min. +100°C
 |
| 1. Pojemność min. 50 litrów
 |
| 1. Czas nagrzewania do temperatury min. 35°C max. 5 minut
 |
| 1. Regulowana prędkość obrotowa wentylatora
 |
| 1. Szklane drzwi wewnętrzne
 |
| 1. Musi zapewniać możliwość wyświetlania temperatury na wyświetlaczu urządzenia
2. Możliwość piętrowego ustawiania
 |
| 1. Ogrzewanie musi zapewniać jednorodny rozkład temperatury we wnętrzu komory
 |
| 1. Zabezpieczenie antypoślizgowe nóżek
 |