**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Suchy blok grzewczy do namnażania i oczyszczania bakteriofagów**

**Wymagane minimalne parametry techniczne:**

|  |
| --- |
|  |
| 1. Liczba bloków – min 2.
 |
| 1. Możliwość sterowania za pomocą klawiatury membranowej lub ekranu dotykowego
 |
| 1. Zakres temp. 5°C powyżej temp. otoczenia do min. 120°C
 |
| 1. Wbudowany czujnik temperatury bloku
 |
| 1. System kontroli temperatury z wyświetlaczem czasu lub temperatury pracy
 |
| 1. Wbudowany zegar z alarmem zapewniający monitorowanie czasu pracy.
 |
| 1. Obudowa malowana proszkowo.
 |
| 1. W wyposażeniu:
2. Mieszany blok o pojemności 30x0,5 ml i 20x0,2 ml
3. Blok o pojemności 15x15 ml typu Conical
4. Blok o pojemności 28x1,5 ml
5. Blok o pojemności 4x50 ml typu Conical
 |