**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wymagania stawiane przed krzesłem obrotowym z zagłówkiem na kółkach z regulacją siły oparcia:

1. Średnica podstawy w zakresie 600 - 750 mm
2. Wysokość całkowita bez zagłówka 1000 mm – 1250 mm
3. Regulacja wysokości siedziska użytkowo regulowana w zakresie nie mniejszym niż 100 mm
4. Szerokość siedziska nie mniejsza niż 495 mm
5. Głębokość siedziska 400-500 mm z regulacją głębokości w zakresie nie mniejszym niż 500 mm
6. Szerokość oparcia nie mniejsza niż 450 mm
7. Wysokość oparcia regulowana, w pozycji minimalnej nie mniejsza niż 650 mm
8. Udźwig min. 130 kg
9. Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej membrany. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery Y mocowanego do mechanizmu (**dopuszczalny jest również wspornik o innym kształcie, spełniający tę samą funkcję**).
10. Oparcie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy;
11. Oparcie krzesła wykonane z materiału tworzącego membranę o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:
12. Ścieralność nie mniej niż 100tys. cykli Martindale
13. Trudnopalność
14. Gramatura nie mniej niż 320 g/m²
15. Regulacja wysokości oparcia w zakresie minimum 70 mm. Nie dopuszcza się oparcia bez regulacji wysokości bądź tylko z regulacją poduszki lędźwiowej.
16. Mechanizm regulacji kąta odchylenia oparcia działający po zwolnieniu blokady (mechanizm ciągły lub min. 5 pozycyjna blokada kąta odchylenia oparcia) z funkcją Anti-Shock (ochrona przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady).
17. Regulacja siły oporu oparcia.
18. Regulowane na wysokość i głębokość podparcie lędźwiowe (niezależne od regulacji wysokości oparcia).
19. Mechanizm pozwalający na stały kontakt siedziska i oparcia z ciałem użytkownika.
20. Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki, wykończone od spodu plastikowym panelem maskującym. Pianka siedziska o właściwościach trudnopalnych.
21. Siedzisko krzesła tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
22. Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności, bez barwników metalicznych
23. Gramatura nie mniej niż 320 g/m²
24. Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale
25. Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335 w zakresie wytrzymałości lub równoważny - przedstawiony na żądanie Zamawiającego zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 5 projektu umowy,
26. Podłokietniki z regulacją góra/dół. Zakres regulacji wysokości min. 70 mm.
27. Zagłówek regulowany góra/dół z możliwością regulacji kąta pochylenia zagłówka.
28. Podstawa pięcioramienna na kółkach (nie dopuszcza się bazy stalowej).
29. Kółka z przeznaczeniem na miękkie podłoże.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 5%.