Program Funkcjonalno-Użytkowy

Założenia projektowe
  
   Stacji limnologicznej w Borucinie
   Zakład Geografii Pojezierzy

  Stacja limnologicznej w Borucinie
     Część ogólna dotycząca całości stacji

1. Ujęcie wody - zapewnienie odpowiedniej jakości wody (filtry, stacja uzdatniania wody itp.)
2. Kanalizacja - nowa sieć kanalizacyjna, szambo lub oczyszczalnia ścieków
3. Ogrzewanie ciepła woda - nowa kotłownia zastępująca węglową. Uwzględniając aspekt ekonomiczny należy przeanalizować zastosowanie: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, kotłowni olejowej, kotłowni gazowej na gaz płynny itp. 
4. Zmiana zasilania obiektu na kablowe (zamiast linii napowietrznej)
5. Internet - doprowadzenie światłowodu
6.  Nowe okablowanie budynku - sieć elektryczna, komputerowa, telefoniczna  i TV SAT w pokojach pracowniach i gabinetach.
7. Awaryjny agregat prądotwórczy (moc do ustalenia) 
8. System alarmowy w budynku - przeciwwłamaniowy z monitoringiem.
9. Elewacja – zapewnienie odpowiedniej izolacyjności termicznej, w tym wymiana okien 

 Budynek główny (do 50 osób)

  Parter

1. Pokój obserwatora (1 osobowy) - przy wejściu (w miejscu obecnego) nadzór nad ogródkiem meteo rejestratory urządzeń pomiarowych zlokalizowanych w ogródku meteorologicznym, komputer w sieci. 
2. Biuro dyrekcji i administracji dwa pomieszczenia dwa komputery w sieci (dla 2 osób)
3. Sala konferencyjna na 30 osób z opcją zwiększenia do 50 osób. Rozsuwane drzwi do sali dydaktyczno-komputerowej.                                                                                                                     
             Sala główna  (rzutnik multimedialny z ekranem, komputer w sieci, zaciemnienie,  
                                   system nagłaśniający, podwieszony sufit z okablowaniem).
             Sala dydaktyczno-komputerowa (4 komputery w sieci, stół do pracy)
4. Magazyn sprzętu nr 1 około 20m2 z półkami na aparaturę pomiarową
5. Magazyn sprzętu nr 2 około 15m2 z półkami na aparaturę pomiarową
6. Sala z aneksem kuchennym (do 6 osób) - od strony jeziora (z kuchnią na gaz z butli, okap kuchenny, zlewozmywak, szafka, lodówka.
7. Laboratorium hydrotechniczne ze stanowiskami dla czterech osób około 40m2 powierzchni. (wg opracowanego projektu technologicznego w uzgodnieniu z użytkownikiem)
 Niezbędne wyposażenie laboratorium:
- wyciąg - dygestorim
- zaplecze elektryczne i wodno-kanalizacyjne (gniazda, zlewy, podłączenia) 
- stoły i szafy laboratoryjne
- zestawy do miareczkowania (3 stanowiska)
- spektrofotometr (2 stanowiska)
- fotometr płomieniowy
- analizator węgla organicznego
- wirówka
- demineralizator wody
- termoreaktor, piec do prażenia
- szafa termostatyczna

I piętro - pracownie

1. Pracownia specjalisty około 20m2 (1 osoba, jedno miejsce do spania, komputer w sieci)
2. Archiwum podręczne około 20m2. Lokalizacja obok pomieszczenia pracowni specjalisty, wewnątrz szafy i półki na materiały archiwalne,ksero, komputer w sieci)
3. Pracownia limnologiczna około 25m2 (2 osoby, 2 miejsca do spania, komputer w sieci)
4. Pracownia klimatologiczna - 25m2 (2 osoby, 2 miejsca do spania, komputer w sieci)
5. Pracownia doktorancka - 25m2 (3 osoby, 3 miejsca do spania, komputer w sieci)
6. Pokój magistrantów, lub dwa pokoje - 45m2 , (5 osób, 5 miejsc do spania, komputer w sieci).  
7. Magazyn administracji (regały na pościel, środki czystości, itp. 10m2 .
8. Salka TV (do 6 osób)
9. Łazienki (lub umywalki w pracowniach)
10. Pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi (sprzątających) - do 2 -3 osób.
11. Remont mieszkania kierownika (w miejscu obecnego) 2 pokoje kuchnia, łazienka 
12. Remont kawalerki (w tym samym miejscu) dodatkowo kuchnia, lub adaptacja na pomieszczenie o innym przeznaczeniu.

II piętro - sypialnie  (dobudowane piętro, dach skośny, okna dachowe)

1. Pokoje gościnne (2-osobowe) z łazienkami, na pozostałej po rozdysponowaniu  powierzchni poddasza.
2. Węzeł kuchenny z niezbędnym zapleczem.
3. Jadalnia z TV (wielkość do ustalenia) niezbędne toalety, natryski itp.

Budynek studencki (na 30 osób)

1. Pięć pokoi sześciu osobowych. 
2. Duża kuchnio-jadalnia na 30 osób
3. Sala dydaktyczna-pracownia (miejsca pracy dla 30 osób).
  Wyposażenie: tablica, ekran, telewizor w sieci kablowej lub satelitarnej, komputer z  
                          siecią internetową, projektor, zaciemnienie sali np. w rolety,
4. Sanitariaty (dla 30 osób - umywalki, natryski, toalety)
5. Instalacje elektryczne, teletechniczne w tym instalacja telefoniczna.

Hangar

1. Zaprojektowanie nowego hangaru na łodzie na przykład o lekkiej konstrukcji stalowej krytej blachą trapezowa. Wymiary zbliżone do wymiarów istniejącego budynku. Budynek hangaru bez podparcia wewnątrz budynku ograniczającego przestrzeń konieczną do manewrowania łodziami.
2. Wewnątrz hangaru niezbędna instalacja elektryczna z zasilaniem reflektora do oświetlenia tratwy na jeziorze. Reflektor ze sterowaniem z wnętrza hangaru.
3. Przeprojektowanie i remont falochronu (z zabezpieczeniem przed naporem kry)
4. Pogłębienie toru wodnego wewnątrz hangaru i portu
5. Stelaże do składowania łódek - wciągarka.

Wieża

1. Ekspertyza techniczna konstrukcji żelbetowej wieży i na jej podstawie określenie zakresu remontu. 
2. Podwyższenie wieży maksymalnie o ile jest to możliwe. Jednym z rozwiązań jest maszt stojący na istniejącej wieży o wysokości około 12m z urządzeniem wciągającym sprzęt (wiatrowskaz z pomiarem siły wiatru, urządzenie do ciągłego pomiaru temperatury - wszystkie urządzenia z odczytami w pokoju obserwatora). 
3. Na szczycie wieży stolik 0.6 X 0.6 m na sprzęt
4. Kamera internetowa (na wieży) skierowana na jezioro z okablowaniem
5. Wiatromierze jw. z możliwością odczytu w pokoju obserwatora z koniecznym  okablowaniem.

Wskazane jest etapowanie robót

Część: instalacje sanitarne

I. Wod – kan

- Stacja uzdatniania wody pitnej i gospodarczej
- Rozważenie zasadności techniczno – ekonomicznej budowy oczyszczalni ścieków zamiast szamba z pozwolenie wodno-prawnym na odprowadzenie ścieków do jeziora
- W przypadku pozostawienia szamba należy dostosować jego pojemność do nowych warunków
- Centralne wytwarzanie c.w.u. dla obu budynków z układu grzewczego zastosowanego dla instalacji c.o. i ewentualnie z kolektorów słonecznych
- Wymiana wszystkich przewodów wod – kan
- Miski ustępowe wiszące typu „Geberit” lub równoważne
- Brodziki murowane z kabiną narożną szklaną bądź drzwiami segmentowymi przesuwanymi szklanymi
- Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym jednouchwytowe
- Instalacja wod –kan w laboratoriach wg projektu technologicznego tych pomieszczeń
- Demineralizator wody w laboratorium hydrochemicznym.

II. Instalacje cieplne

- Likwidacja kotłowni koksowej
- Budowa na jej miejsce kotłowni olejowej lub kotłowni na gaz płynny lub pompy cieplnej po rozważeniu zasadności techniczno – ekonomicznej wyboru
- Centralne wytwarzanie c.w.u. z układu źródła ciepła c.o. i ewentualnie z kolektorów słonecznych
 - Zasilanie instalacji c.o. i c.w.u. obu budynków ze wspólnego źródła ciepła w Budynku Głównym
- Powyższe wiąże się z likwidacją istniejącego ogrzewania elektrycznego w Budynku Studenckim
- Sieć c.o. i c.w.u. między budynkami zaleca się projektować z rur preizolowanych „Isopex”
- Instalacja c.o. w systemie rozdzielaczy piętrowych z rozprowadzeniem pod posadzkowym zasilenia poszczególnych grzejników w technologii rur PEX
- Podejścia do grzejników od dołu ze ściany

III. Wentylacja mechaniczna

a. Budynek Główny

- Wentylacja ogólna nawiewno-wyciągowa sali konferencyjnej
- Wentylacja ogólna nawiewno-wyciągowa sali komputerowej
- Wentylacja ogólna miejscowa wyciągowa w laboratorium hydrochemicznym
w oparciu o projekt technologiczny laboratorium
- Wentylacja ogólna wyciągowa powyższego laboratorium
- Wentylacja miejscowa wyciągowa kuchenki
- Wentylacja ogólna wyciągowa pomieszczeń sanitariatów (wc, natrysk)

b. Budynek Studencki

- Wentylacja ogólna nawiewno-wyciągowa sali dydaktycznej
- Wentylacja ogólna wyciągowa pomieszczeń sanitariatów (wc, natryski)

c. W wentylacji nawiewnej zaleca się zastosowanie nagrzewnic elektrycznych