**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Łaźnia ultradźwiękowa – 1 sztuka**

*WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE*

Łaźnia ultradźwiękowa o parametrach nie gorszych niż:

1. Pojemność min. 13 litrów.
2. Minimalne wymiary wewnętrzne wanny (długość x szerokość x głębokość)  320x220x210mm.
3. Moc generatora ultradźwiękowego max/okres 2x400W.
4. Częstotliwość pracy minimum 40kHz.
5. Moc układu grzewczego minimum 350W.
6. Układ czasu pracy 0-30min.
7. Regulator temperatury nie gorszy niż w zakresie od 30 do 80°C.
8. Pokrywa z izolacją cieplną i akustyczną.
9. Całość obudowy wykonana z nierdzewnej stali chromowo-niklowej.
10. Zawór spustowy ½ cala.