**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DLA CZĘŚCI II**

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE

**Autoklaw mikrofalowy - 1 szt.:**

1. Dane techniczne:
2. Masa: 15 kg (+/- 1 kg)
3. Objętość komory procesowej: 2 l
4. Archiwizacja danych: Karta MicroSD
5. Zasilanie: 230V/50Hz
6. Parametry procesu:
7. Temperatura sterylizacji 135 st. C
8. Temperatura po zakończeniu procesu 95 st. C
9. Całkowity czas procesu (od włożenia do wyjęcia naczynia) 7-12,5 min
10. Czas ekspozycji na temperaturę sterylizacji 80 s
11. Czas nagrzewania 1,5-4,5 min
12. Czas schładzania ok. 4-8 min