# 

# Uniwersytet Gdański Gdańsk, dnia14.08.2019 roku

# ul. Jana Bażyńskiego 8

**80-309 Gdańsk**

L. dz. A120 – 1240/19/MR **DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-84/19/MR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *„Dostawę sprzętu sieciowego w ramach projektu: „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym.”,* ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 28.06.2019r. pod numerem 2019/S 123-299755.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.), udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr pytania** | **Data wpływu** | **Treść pytania** | **Odpowiedź Zamawiającego** |
| 1 | 04.07.2019 | **Pytanie nr 1**  Zamawiający zamieścił na stronie plik: „Załącznik nr 1a do SIWZ -formularz przedmiotowo-cenowy  po modyfikacji z dnia 05.08.2019 roku”. Nie uwzględnia od zmian jakie zostały  wprowadzone w związku z odpowiedziami na pytania z 15.07.2019 roku:  - liczba gniazd sieciowych w UPS:  powinno być: min. 4  jest: min. 6  - liczba portów UPS:  powinno być: liczba portów: min. 1 port USB, min. 1 interfejs szeregowy  jest: min. 1 port USB 2, min. 1 interfejs szeregowy, min. 1 interfejs SCSI typu RS-  232, min. 1 port RJ45  - naładowanie UPS:  powinno być: Typowy czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora:  maksymalnie 3 godziny  jest: Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora: maksymalnie 3 godziny  -zasilanie UPS:  powinno być: Zasilanie 230V (zakres napięcia wejściowego: co najmniej 180-280V)  Jest: poziom hałasu Lc IEC: maksymalnie 41 dB  - wymagane akcesoria UPS  powinno być: c. przewody komunikacyjne  jest: c. przewody: 1szt. RJ-45, 1 szt. RS-232  - Switch sieciowy:  powinno być: Gniazdko wyjścia DC: Tak  jest: Gniazdko wyjścia CD: Tak  - Szafa rack  powinno być: Wielkość: 42U 600x1000, obciążenie statyczne min. 800 kg  jest: Wielkość: 42U 600x1000, obciążenie statyczne min. do 800kg  Dodatkowo przy pobieraniu ze strony zapisuje się z datą 08\_07\_2019 w nazwie. Czy Zamawiający sprawdzi całościowo wymagania i zamieści poprawną wersję? | Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1a do SIWZ i wprowadza **załącznik nr 1a do SIWZ z dnia 14.08.2019** – który zastępuje wszystkie dotychczasowe wersje załącznika nr 1a do SIWZ i jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty. |

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Zamawiający wprowadza Załącznik nr 1a do SIWZ - z dnia 14.08.2019**

Z uwagi na powyższe zmiany treści SIWZ, Zamawiający działając zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian   
w ofertach.

**SIWZ w rozdziale XII**

Było:

1. Oferty należy składać **w terminie do dnia 21.08.2019 roku do godz. 10:00.**
2. Datą złożenia oferty jest data jej przekazania na ePUAP.
3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 21.08.2019 roku o godz. 11:00**, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 110,  
    I piętro.

Jest:

1. Oferty należy składać **w terminie do dnia 30.08.2019 roku do godz. 10:00.**
2. Datą złożenia oferty jest data jej przekazania na ePUAP.
3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 30.08.2019 roku o godz. 11:00**, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 110, I piętro.

**Załączone do niniejszego pisma dokumenty są obowiązujące do prawidłowo złożonej oferty.**

**Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.**

**Załączniki:**

1. SIWZ po modyfikacji z dnia 14.08.2019r.
2. Załącznik nr 1a do SIWZ z dnia 14.08.2019 – formularz przedmiotowo-cenowy po modyfikacji z dnia 14.08.2019r.