**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
| **APARAT DO ELEKTROFOREZY POZIOMEJ W ŻELU AGARAZOWYM**  **(mały rozmiar żelu) z wyposażeniem – 2 szt.** |
| * 1. Każdy z aparatów powinien składać się z:   - plastikowej komory elektroforetycznej odlanej w całości jako jeden element, bez elementów klejonych  - pokrywy z kablami zasilającymi  - przezroczystej tacki UV o wymiarach 7 x 10 cm (± 1 cm) – 2 szt.  - stolika do zewnętrznego wylewania żeli   * 1. W zestawie z każdym aparatem:   - grzebień o grubości 1.5 mm i 8 zębach – 2 szt.  - grzebień o grubości 1.5 mm i 15 zębach (± 1 ząb) – 1 szt.   * 1. Możliwość używania w aparatach żeli gotowych   2. Możliwość doposażenia aparatów w inne akcesoria: grzebienie (o grubości 0,75 mm o 8 i 15 zębach), tackę przezroczystą na mniejsze żele o wymiarach 7 x 7 cm (± 1 cm) – musi być w ofercie producenta |
| **APARAT DO ELEKTROFOREZY POZIOMEJ W ŻELU AGARAZOWYM**  **(duży rozmiar żelu) z wyposażeniem – 2 szt.** |
| * 1. Każdy z aparatów powinien składać się z:   - plastikowej komory elektroforetycznej odlanej w całości jako jeden element, bez elementów klejonych  - pokrywy z kablami zasilającymi  - przezroczystej tacki UV o wymiarach 15 x 15 cm (± 1 cm) – 2 szt.  - stolika do zewnętrznego wylewania żeli   * 1. W zestawie z każdym aparatem:   - 1 grzebień o grubości 1.5 mm i 15 zębach (± 1 ząb) – 2 szt.  - 1 grzebień o grubości 1.5 mm i 20 zębach – 2 szt.  - 1 grzebień o grubości 1.5 mm i 30 zębach – 1 szt.   * 1. Możliwość używania w aparatach żeli gotowych   2. Możliwość doposażenia aparatów w inne akcesoria: grzebienie (o grubości 0,75 mm o 20 i 15 zębach) tacki przezroczyste na żele o innych wymiarach (15x10 cm, 15x20 cm, 15x25 cm) – musi być w ofercie producenta |