**Opis przedmiotu zamówienia**

**Wymagane minimalne parametry techniczne wytrząsarki laboratoryjnej:**

 **(**zastosowanie - do przygotowywania próbek)

1. Musi zapewniać pracę ciągłą lub uruchamianą naciskiem na platformę,
2. Musi posiadać wskaźnik zasilania i trybu pracy,
3. Musi mieć wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem,
4. Wymagany zakres pracy od co najmniej 1 do 2500 obr./min.,
5. Amplituda drgań – min. 4,0mm.