**Opis systemu do szybkiego transferu białek**

1. System do turbo transferu dla minimum 2 żeli o wymiarach 8,5 x 13,5 cm oraz minimum 4 żeli o wymiarach 7 x 8,5 cm

2. Wyposażony w minimum dwie niezależne kasety/ komory do transferu

3. Możliwość przeprowadzenia szybkiego transferu dla białek o masie 5-150 kDa w czasie 15 minut lub krótszym

4. Możliwość przeprowadzenia szybkiego transferu dla białek o masie 151-300 kDa w czasie 30 minut lub krótszym

5. Posiadający zintegrowany zasilacz lub dostarczany razem z zasilaczem

6. Wydający słyszalny sygnał dźwiękowy po zakończeniu pracy

7. Wysyłający powiadomienia o awarii zasilania i braku obciążenia kasety/komory

8. Umożliwiający regulację mocy i pomiar czasu

9. Umożliwiający zapis minimum 10 programów