***Załącznik nr 1a do SIWZ*** *- postępowanie nr J711.291.1.3.2020.MB*

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa Nanoelectro Spray Ion Source (źródła jonów nanoelektro rozpylaczy) kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego spektrofotometru mas LTQ Orbitrap™ XL dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG.**

Wymagane minimalne parametry techniczne:

1. Sprzęt ma być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego spektrometrem mas LTQ Orbitrap™ XL
2. Źródło jonów z elektrorozpylaniem do nano sprayu
3. Zintegrowana wbudowana dysza gazu osłonowego dla prędkości przepływu od 100 nL / min   
   do 10 µL / min
4. Prędkość przepływu podczas pracy w nL / min
5. Wyposażenie:
   1. system obrazowania z oświetleniem wraz z dedykowanym co najmniej 8” monitorem,
   2. dedykowane oprogramowanie do wyświetlania cyfrowego (oprogramowanie do przechwytywania obrazu USB)