**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Autoklaw laboratoryjny – 1 sztuka**

*WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE*

1. Pojemność 12 litrów.
2. Temperatura sterylizacji minimum 126°C.
3. Całkowita automatyzacja procesu sterylizacji.
4. Automatyczne wyłączania zasilania w przypadku zbyt małej ilości wody.
5. Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury.
6. System zamykania uniemożliwiający otwarcie pokrywy w czasie trwania cyklu.